**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

W odpowiedzi na pismo znak HP/MCh/76/2019 z dnia 18 lutego 2019 dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zadane w przywołanym powyżej piśmie pytania:

- wymaga się aby planowane do zabudowy urządzenia w części dołowej systemu (od zrębu szybu w dół) wykonane były zgodnie z §28 oraz §726 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Energii ws. szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych z dnia 23 listopada 2016 roku.

- KD „Barbara” zaliczony jest jako zakład górniczy niemetanowy, a wszystkie wyrobiska kopalni zostały zaliczone do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- konieczne jest dysponowanie wszystkimi pracownikami jak w zapytaniu ofertowym,

- kopalnia nie posiada linii światłowodowych do wykorzystania,

- jest możliwość zabudowy dodatkowego kabla w szybie (przedział drabinowy lub rura szybowa- wg. wykonanego projektu),

- odległość od wylotu szybu a maszyną wyciągową (stanowisko maszynisty) to ok 10-20 m.b.

- istnieje kanał kablowy pomiędzy wylotem szybu a maszyną wyciągową,

- istnieje możliwość zasilenia napięciem 230V infrastruktury wizyjnej na podszybiach,

- można wykonywać prace tylko na zmianie I pon.-pt.

Pozdrawiam serdecznie

mgr Weronika Pojoy Guzmán

Zakład Badań Dołowych i Utrzymania Powierzchni, KD-5