

FZ-1/4185/KB/14 Katowice, dnia 17.07.2014

**Odpowiedzi na pytania do SIWZ i zmiana SIWZ w postępowaniu znak: FZ - 1/4185/KB/14 - na dostawę suszarek laboratoryjnych.**

W związku z prowadzonym postępowaniem, w oparciu o Art.38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, w dniu 16.07.2014 wpłynęły do nas zapytania dotyczące treści SIWZ, na które odpowiadamy bezpośrednio pod pytaniem:

**Pytanie nr 1**

Ile powinno być półek w każdej suszarce ?

***ODPOWIEDŹ :*** W suszarce typu 1 i 2 powinno znajdować się co najmniej po 12 półek.

W suszarce typu 3 powinny znajdować się co najmniej 4 półki.

**Pytanie nr 2**

Czy dopuszczacie Państwo możliwość regulacji temperatury co 0,1 st. C (rozwiązanie lepsze) ?

***ODPOWIEDŹ :*** Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Temperatura pracy od + 10°C powyżej temperatury otoczenia do + 250°C z regulacją max co 1°C,

**Pytanie nr 3**

Czy suszarki powinny posiadać możliwość regulacji obrotami wentylatora, co w przypadku materiału bardziej sypkiego zapobiega jego wydmuchiwaniu?

***ODPOWIEDŹ :*** Suszarki powinny posiadać minimalną regulację obrotu wentylatora 50 %.

**Pytanie nr 4**

W związku z koniecznością uwzględnienia w ofercie kosztów dostawy proszę o informacje dotyczące miejsca użytkowania suszarek (adres, piętro, parter, itp.).

***ODPOWIEDŹ :*** Główny Instytut Górnictwa, Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice,

Hala nr 4, Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów. Laboratoria znajdują się na parterze oraz na piętrze (w budynku znajduje się winda).

Zgodnie z Art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984,1047,1473 oraz 2014 poz. 423) zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ  
 i jednocześnie przesuwa termin **składania ofert na** **dzień 23.07.2014 godz. 10:00**. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2014 o godz. 10:30** w Głównym Instytucie Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226**.**

***Przewodniczący Komisji Przetargowej***

***Mgr Monika Wallenburg***