

Nr sprawy: **FZ-1/5215/SK/19/BCR** Katowice, dn. 09.07.2019 r.

**Dotyczy:** Odpowiedzi na pytanie do wstępnego zapytania ofertowego na **dostawę pieca do anilacji detektorów termoluminescencyjnych.**

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym rozeznaniem rynku na **dostawę pieca do anilacji detektorów termoluminescencyjnych**, do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które Zamawijący podaje odpowiedź poniżej:

**PYTANIE:**

Dzień dobry,

Proszę o wyjaśnienie poniższej niezgodności, ponieważ przedstawione dane się wykluczają:

***Opis przedmiotu zamówienia:***

Piec musi być przeznaczony do wygrzewania detektorów termoluminescencyjnych

- zasilanie 230 V/50Hz, moc nie większa niż 2 kW,

- sterowany mikroprocesorowo z możliwością zaprogramowania cyklów wygrzewania i schładzania. Oprogramowanie musi działać przynajmniej w systemie operacyjnym Windows 7,

- temperatura wygrzewania detektorów przynajmniej do 400o C z możliwością regulacji temperatury z rozdzielczością przynajmniej 1o C,

- żaden z zewnętrznych rozmiarów nie może przekraczać 50 cm, a waga 50 kg,

- wewnętrzne rozmiary komory grzejnej muszą mieścić się w granicach:

 Szerokość: 105-130 cm

 Wysokość: 95-110 cm

 Głębokość: 90-100 cm

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia nastąpiła omyłka. Wewnętrzne wymiary powinny zostać podane w [mm].**

Zamawiający informuje, iż termin składania wstępnych ofert nie ulega zmianie i upływa dnia **12.07.2019r.**

***Z poważaniem,***

 ***Kierownik Działu Handlowego***

 ***mgr Monika Wallenburg***